**Fiche rappel implant**

**CESP** :

*Si pas d’arfor mettre 0, si arfor écrire le nombre d’arfor*

Remplir niveau 1 obligatoirement

Si niveau 2 contient des ARFOR, renseigner tout le niveau 2.

Mettre 0 dans ARFOR au niveau 3 et 4 sans remplir le reste

**DDEIMP** :

Entrer référence, taper 10 dans zone, puis valider et taper F6

IESN :

Si l’iesn est le même que l’emballage physique se baser sur lui

Si iesn est diffèrent de l’emballage physique le signaler à la qualité et remplir en conséquence sur le cesp

**ARFOR** :

Prendre dimensions et poids à la pièce, pas à l’ARFOR.

Il est aussi nécessaire d’activer l’arfor dans le site article de wms

En écrivant le nombre d’arfor ici

**WMS :**

Dans wms Articles/: renseigner pack et contenant en optimisant le foisonnement de l’emballage

**Dans emballage Se fier à l’iesn seulement pour le :**

****

**Se baser sur la pièce réelle pour le :**

****

**2.0 ,2.1 :**

En cas d’implantation en 2.0 et 2.1 : se fier au tableau de conversion de quantité max

**HORS GABARIT :**

Les références de plus d’1m20 et/ou plus de 15kg : celles-ci sont des hors-gabarit et NE DOIVENT SURTOUT PAS être implantées sur Puiseux.